[bookmark: _Hlk214978663]01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.01 SYSTEXX Pure Structure 109 RW, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Rohweißes Gewebe zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 145 g/m² 
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,08 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 109 RW oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.01 SYSTEXX Pure Structure 117 RW, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Rohweißes Gewebe zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 215 g/m² 
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,08 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 117 RW oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............
01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.01 SYSTEXX Pure Silk 960 RW, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren. Homogen gewebtes Gewebe mit minimalistischem, nahezu strukturlosem Design. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten.

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 200 g/m² 
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,08 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Silk 960 RW oder gleichwertig


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............






01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.01 SYSTEXX Pure Jute 904 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

[bookmark: _Hlk109736586]Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren. Homogen gewebtes Gewebe mit stäbchenförmigen Erhebungen und mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten.

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 325 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,08 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Jute 904 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.02 SYSTEXX Pure Big Stripes 906 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren. Gewebe mit ca. 10 cm breiten, gleichmäßig verteilten vertikalen Streifen und mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 320 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,08 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Big Stripes 906 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............
01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.03 SYSTEXX Pure Small Stripes 925 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

[bookmark: _Hlk109736854]Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren. Gewebe mit ca. 5 cm breiten, gleichmäßig verteilten vertikalen Streifen und mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 320 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,08 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Small Stripes 925 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.04 SYSTEXX Pure Silk 960 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren. Gewebe mit minimalistischem, nahezu strukturlosem Design und mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 225 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,11 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß oder im Doppelnahtschnittverfahren verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Silk 960 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.05 SYSTEXX Pure Dots 975 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

[bookmark: _Hlk109738537]Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren. Gewebe mit gepunktetem Design und mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 225 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Rapport: 1,6 cm, gerader Ansatz. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Dots 975 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.06 SYSTEXX Pure Structure 133 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Gewebe mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 170 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 133 RW AQ oder gleichwertig


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.07 SYSTEXX Pure Structure 129 PG, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Vorgrundiertes Gewebe zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 130 g/m²
- Vorgrundiert
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 129 PG oder gleichwertig


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............





01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.07 SYSTEXX Pure Structure 131 PG, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Vorgrundiertes Gewebe zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 125 g/m²
- Vorgrundiert
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 131 PG oder gleichwertig


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............








01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.07 SYSTEXX Pure Structure 133 PG, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Vorgrundiertes Gewebe zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 


Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 145 g/m²
- Vorgrundiert
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 133 PG oder gleichwertig


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............





01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.07 SYSTEXX Pure Structure 138 PG, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Vorgrundiertes Gewebe zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 


Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 130 g/m²
- Vorgrundiert
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 138 PG oder gleichwertig


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............




01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.07 SYSTEXX Pure Structure 165 PG, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Vorgrundiertes Gewebe zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 


Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 170 g/m²
- Vorgrundiert
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 165 PG oder gleichwertig


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............







01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.06 SYSTEXX Pure Structure 103 PG AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

[bookmark: _Hlk109738810]Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Vorgrundiertes Gewebe mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 195 g/m²
- Vorgrundiert
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 103 PG AQ oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.09 SYSTEXX Pure Structure 129 PG AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Vorgrundiertes Gewebe mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 165 g/m²
- Vorgrundiert
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 129 PG AQ oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.10 SYSTEXX Pure Structure 133 PG AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Vorgrundiertes Gewebe mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 185 g/m²
- Vorgrundiert
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 133 PG AQ oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.11 SYSTEXX Pure Structure 135 PG AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Vorgrundiertes Gewebe mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 215 g/m²
- Vorgrundiert
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 135 PG AQ oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.12 SYSTEXX Pure Structure 139 PG AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Vorgrundiertes Gewebe mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 170 g/m²
- Vorgrundiert
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 139 PG AQ oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.13 SYSTEXX Pure Structure 150 PG AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Vorgrundiertes Gewebe mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 200 g/m²
- Vorgrundiert
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 150 PG AQ oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............
01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.07 SYSTEXX Pure Structure 165 PG AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Vorgrundiertes Gewebe mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 195 g/m²
- Vorgrundiert
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 165 PG AQ oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.03 SYSTEXX Pure

01.03.08 SYSTEXX Pure Structure 182 PG AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Schaft-Webverfahren. Vorgrundiertes Gewebe mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 250 g/m²
- Vorgrundiert
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest 
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,09 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Pure Structure 182 PG AQ oder gleichwertig

Hersteller: 

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............
